**徐州机电技师学院**

**焊接车间安全改造设备采购询价文件及报价单**

**（下方附报价表）**

1、焊接车间气割下料间使用除尘式环保砂轮机（大灯罩）；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配置类别** | **配置参数** | **备注** |
| **01** | 型号 | R-33-DS26ZH |  |
| **02** | 功率 | 1500W |  |
| **03** | 额定电压 | 380V |  |
| **04** | 额定频率 | 50HZ |  |
| **05** | 空载转速 | 2840г/min |  |
| **06** | 砂轮尺寸 | 250\*25\*32mm |  |

要求免费送货、免费安装(加电缆)。

2、焊接车间使用在线式氧气检测仪。配置如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配置类别** | **配置参数** | **备注** |
| **01** | 型号 | FGD2-C-O2 |  |
| **02** | 量程 | 0-30%VOL |  |
| **03** | 分辨率 | 0.01%VOL |  |
| **04** | 检测精度 | ≤+-3% |  |
| **05** | 防爆等级 | Exd  ⅡCT6（编号 CNEx16.2947X） |  |
| **06** | 报警 | 现场声光报警 |  |
| **07** | 供电 | DC 24V |  |
| **08** | 输出 | 4-20mA 1组(三线制）；RS-485 1组（四线制）；开关量2组 |  |
| **09** | 通讯协议 | Modbus ASCII、 Modbus RTU协议(同时兼容） |  |

要求包括所需安装过程产生的其它费用、免费初次送检提供第三方检测报告。

3、焊接车间购置CG1-30K不含导轨半自动等离子快速切割机1台。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **配置类别** | **配置参数** | **备注** |
| **01** | 型号 | CG1-30K |  |
| **02** | 调控控制 | 可控硅控制 |  |
| **03** | 电源 | 220V+-10% 50HZ |  |
| **04** | 切割速度 | 50~4500/mm/min |  |
| **05** | 坡口角度 | 0-45度 |  |
| **06** | 切割圆直径 | 200-2000mm |  |
| **07** | 电机 | 直流110V 50HZ 30W 转速4200R/min |  |

徐州机电技师学院

2024年5月29日

**徐州机电技师学院焊接车间安全改造设备采购项目**

**报价单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **备注** | **报价** |
| **1** | 除尘式环保砂轮机（大灯罩）1台 | 1. 免费送货、免费安装(加电缆)，含交付使用全部费用；   2.供货设备参数列明： |  |
| **2** | 在线式氧气检测仪1台 | 1. 包括所需安装过程产生的其它费用、免费初次送检提供第三方检测报告。   2.该型号设备参数列明 |  |
| **3** | CG1-30K不含导轨半自动等离子快速切割机（1台） | 1免费送货、免费安装，含交付使用全部费用；  2.供货设备参数列明： |  |
| **4** | **本项目投标总价**  （报价包含设备购置、安装、运送、配件、税金、安全保护、质保、清运等交付使用所有费用） | |  |